Agv叉车注意事项

1. 不要长时间阻碍agv送货，例如地牛，托盘等摆在agv行走路径上，迟迟不移开，容易导致叉车定位出错；
2. 如若计划有变及时更改托盘状态，如下一个货物不从印刷小屋里拉，从其他地方往印刷机上送，应把该印刷机对应储位上的货物全部清零，等到正常次序的时候，再依次点上；
3. 如若生产比较紧张，叉车送货不及时，可人工拉货，但是一定要看看一体机上货物的状态，有货的话要出库；防止agv出现拉空货的状态；
4. 因为一些原因而给叉车按急停，在松开之前先看看一体机货物状态，待拉取的任务（紫色）是否是正确的，如果不是要送的取消任务，根据现实状态看看一体机上的货物状态是否正确，如果都无问题，再打开agv；
5. Agv后退时没有避障，希望大家及时避让；
6. Agv电量低于30%时，先把一体机的任务全部取消掉，货物全部出库，然后断电给小车充电；充电完成后应先把agv推回起始点再开始拉货；
7. 如果Agv出现乱跑问题，先把一体机上货物全部出库任务取消，再把agv推回原点断电重启；
8. 人工不要长时间阻拦传感器，导致小车停止；

维护人员电话：

胡工：13781284028

李工：13162096651

维护人员电话：

胡工 13781284028

李工 13162096651